|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ПУТЕЕЦ» |  | | «ПУТЕЕЦ»КАР ОВМÖДЧÖМИНСАСÖВЕТ |
| **РЕШЕНИЕ**  **ПОМШУÖМ** | | | |
| **« » 2024 г.**  пгт. Путеец, г. Печора,  Республика Коми |  | **№** **Проект** | |

**О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Путеец» от 12.10.2018 № 2-21/82 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Путеец»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Коми, утвержденными Приказом Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 30.06.2020 № 268-ОД, Уставом муниципального образования городского поселения «Путеец», Совет городского поселения «Путеец» **решил:**

1. Внести в решение Совета городского поселения «Путеец» от 12.10.2018 № 2-21/82 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Путеец» изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городского поселения «Путеец» (https://puteec-r11.gosweb.gosuslugi.ru).

Глава городского поселения «Путеец»-

председатель Совета поселения И.И. Лобовикова

Приложение

к решению Совета

городского поселения «Путеец»

от № Проект

**Изменения,**

**вносимые в местные нормативы градостроительного проектирования**

**муниципального образования городского поселения «Путеец»**

1. Раздел 4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта – дополнить:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта \* | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | | |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина | |
| В городской местности | В сельской местности |
| 4 | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | Кол-во на 100 тыс. чел. | 1 | Транспортная  Доступность, мин. (км) | 30 | Для групп МО по ТПО:  А -40 (50)  Б -100 (140)  В - 180 (230) |
| 5 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | Кол-во объектов на 10 тыс. чел. | 4,6 | Транспортная доступность, мин. (км) | 30 | Для групп МО по ТПО:  А -40 (50)  Б -100 (140)  В - 180 (230) |

\* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» устанавливаются следующие категории опасности объекта спорта:

а) объекты спорта первой категории опасности – объекты спорта, в результате совершения террористического акта, на который прогнозируемое количество пострадавших составит более 500 человек;

б) объекты спорта второй категории опасности – объекты спорта, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит от 101до 500 человек;

в) объекты спорта третьей категории опасности – объекты спорта, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит от 31 до 100 человек;

г) объекты спорта четвертой категории опасности – объекты спорта, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит менее 30 человек.